**TRABALHO FINAL DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS**

Mateus Carvalho Gonçalves Otávio de Lima Soares

MATR 201810245 MATR 201811022

Turma 10B

Professor Leonardo Maia

SUMÁRIO

- 1. Introdução (página 3);

- 2. Desenvolvimento:

- 2.1. Tabela de preços e especificações (página 4);

- 2.2. Descrição dos componentes do circuito:

- 2.2.1. Resistor (página 4);

- 2.2.2. AMPOP (página 4):

- 2.2.2.1. Caso geral;

- 2.2.2.2. No circuito em questão;

- 2.2.3. LED (página 4);

- 2.2.4. Potenciômetro (página 5):

- 2.2.4.1. Caso geral;

- 2.2.4.2. No circuito em questão;

- 2.2.5. LDR (página 5);

- 2.2.6. Ponte de Wheatstone (página 5):

- 2.2.6.1. Caso geral;

- 2.2.6.2. No circuito em questão;

- 2.3. Circuito no simulador (Multisim) (página 6);

- 2.4. Tabela de medições (página 6);

- 3. Conclusão (página 7);

- 4. Referências (página 8);

1. INTRODUÇÃO

Com esse trabalho, objetiva-se colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Circuitos Eletrônicos durante todo o período. Tendo como base competências em corrente, tensão, resistência e amplificador operacional pretende-se construir um circuito que depende da iluminação do ambiente para seu funcionamento.

Além dos conhecimentos básicos, é necessário o estudo do princípio de funcionamento da Ponte de Wheatstone para que o trabalho possa ser executado com maior propriedade.

Objetiva-se, acima de tudo, capacitar e ambientar os alunos a projetos práticos em que se tenha uma visão mais clara de aplicação dos conteúdos estudados, formando um profissional melhor.

2. DESENVOLVIMENTO:

**2.1 - TABELA DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***COMPONENTE* (ESPECIFICAÇÕES)** | ***QTD*** | ***PREÇO UNITÁRIO* (R$)** | ***PREÇO TOTAL* (R$)** |
| Amplificador Operacional UA741CN | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Resistor de metal filme de 10kΩ | 2 | 0,60 | 1,20 |
| Fotocélula LDR 5mm | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Potenciômetro linear estriado 16mm de 20kΩ | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Resistor de carvão de 1kΩ | 1 | 0,60 | 0,60 |
| LED vermelho 5mm | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Placa de fenolite com furação 10x10 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Conector Borne azul KRE 2 vias | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Knob estriado mesa som verde | 1 | 3,00 | 3,00 |
|  |  |  | **TOTAL: 31,80** |

**2.2 - DESCRIÇÕES DOS COMPONENTES DO CIRCUITO**

**2.2.1 - RESISTOR**

Resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar os valores da corrente elétrica de acordo com necessidades específicas. A sua função é resistir à passagem da corrente elétrica, por isso, a maior parte deles é feita com carvão em pasta, componente que é isolante elétrico.

**2.2.2 - AMPOP**

2.2.2.1 - Caso geral: um amplificador operacional é um circuito integrado amplificador, com um ganho elevado, seu diferencial é que ele tem duas entradas, uma inversora negativa e outra não inversora positiva, a tensão de sua única saída é o resultado da diferença entre as entradas inversora e não inversora multiplicado pelo ganho.

2.2.2.2 - Modo de operação neste circuito: o amplificador está operando no modo sem realimentação, o qual o amplificador realiza um ganho na diferença entre as tensões de suas entradas e sua saída não alimenta novamente nenhuma das entradas do AMPOP.

**2.2.3 - LED**

Light Emitting Diode (diodo emissor de luz) é um componente eletrônico semicondutor, responsável pela transformação de energia elétrica em luz. Tem dois terminais (componente bipolar), que se chamam anodo e catodo. Conforme ocorre a polarização, permite ou não o trânsito da corrente elétrica e na sequência a incidência ou não de luz (polarização direta acende e o contrário para polarização reversa, correndo risco de estourar).

**2.2.4 - POTENCIÔMETRO**

2.2.4.1 - Caso geral: são resistores cujo valor da resistência é ajustável girando-se um eixo que movimenta um contato móvel.

2.2.4.2 - Utilidade no circuito em questão: neste circuito, o potenciômetro de controle de setpoint ajusta e tensão no trecho R1-R2 (tópico 2.3) definindo a impedância que o LDR deve possuir para que a tensão da porta não inversora do AMPOP seja maior que da porta inversora, gerando uma tensão de saída positiva permitindo o funcionamento do circuito.

**2.2.5 - LDR**

Light Dependent Resistors, são componentes sensíveis à luz, ou seja, dispositivos eletrônicos que podem agir sobre um circuito em função da luz incidente numa superfície sensível dos mesmos. Seu princípio de funcionamento acontece da seguinte maneira:

A superfície sensível deste componente é formada por uma substância denominada Arsenieto de Gálio (GaAs) a qual apresenta a propriedade de alterar a sua resistência em função da luz incidente

O que ocorre é que os fótons (“partículas " de luz) incidentes no material conseguem liberar elétrons do material aumentando ou diminuindo sua resistividade. Com maior quantidade de elétrons livres o material apresentará menor resistência e vice-versa.

A variação da resistência obtida com diferentes graus de iluminação e a corrente máxima que pode suportar o componente depende da superfície de contato com os eletrodos do material, e também da área exposta do mesmo à luz.


Assim, na construção de um LDR o que se faz é utilizar dois eletrodos em forma de "pente" que se interpenetram obtendo-se com isso uma grande superfície de contato com o material fotossensível.

**2.2.6 - PONTE DE WHEATSTONE**

2.2.6.1 - Caso geral: consiste basicamente num circuito com 4 braços, arranjados de tal forma que podemos aplicar uma tensão e detectar seu equilíbrio, o que ocorre quando os valores dos componentes dos braços estiverem com uma certa relação de valores. Quando está em equilíbrio, ou seja, R1/R2 = R3/R4 (tópico 2.3), tem na saída corrente nula, isto é, zero.

2.2.6.2 - No circuito em questão: o sensor LDR ajusta sua impedância de acordo com a presença ou não de luz com a finalidade de proporcionar o balanceamento necessário nas tensões da ponte de Wheatstone para que ela permita ou não o funcionamento do circuito.

**2.3 - CIRCUITO NO SIMULADOR (MULTISIM)**



Sendo R1: Sensor LDR;

R2: Potenciômetro;

R3 e R4: resistores de 10kΩ;

**2.4 - TABELA DE MEDIÇÕES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TRECHO*** | ***MEDIÇÃO NO MULTISIM*** | ***MEDIÇÃO NO PROTOBOARD*** |
| Tensão na porta positiva do AMPOP | 5,9992 V | 5,91 V |
| Tensão na porta negativa do AMPOP | 4,85111 V | 4,3 V |
| Tensão entre as portas do AMPOP | 1,1481 V | 1,53 V |
| Corrente de saída do AMPOP | 9,2924 mA | 8,35 mA |

3. CONCLUSÃO

Os dois resistores de 10kΩ em série geram uma tensão de 6V na entrada positiva do AMPOP, sendo assim, na entrada negativa (onde se encontram o sensor LDR e o potenciômetro, em série) os componentes devem ser configurados de forma que a tensão nesse trecho seja menor que 6V para que haja saída de corrente no AMPOP quando necessário.

O sensor LDR apresenta baixa resistência em presença de luz, o que faz com que o LED não funcione nesses momentos, já quando não há uma quantidade suficiente de luz, a resistência do sensor diminui até que a saída de corrente no AMPOP seja positiva e o LED acenda.

O potenciômetro funciona como uma espécie de chave que controla a quantidade de luz máxima que o sensor tolera para que o LED permaneça apagado.

Conclui-se com esse trabalho, portanto, que o circuito apresentado funciona como uma espécie de fornecedor de luminosidade com base na claridade do ambiente, ou seja, o circuito capta a quantidade de luz do ambiente e retorna ou não luminosidade por meio do LED. Uma aplicação disso, por exemplo, são postes de iluminação pública automatizados.

4. REFERÊNCIAS

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/resistores.htm>. Acesso em: 13/06/2018

<https://www.eletronicaprogressiva.net/2013/07/O-que-e-um-resistor-para-que-serve-associacao-em-serie-e-paralelo.html>. Acesso em: 13/06/2018

<http://blog.novaeletronica.com.br/o-que-e-um-amplificador-operacional/>. Acesso em: 13/06/2018

<http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/almanaque-tecnologico/201-l/7547-ldr-alm332>. Acesso em: 13/06/2018

<http://www.comofazerascoisas.com.br/potenciometro-o-que-e-para-que-serve-e-como-funciona.html>. Acesso em: 13/06/2018

<http://blog.borealled.com.br/o-que-e-led/>. Acesso em: 13/06/2018

<http://eletronicaemcasa.blogspot.com/2013/05/como-funciona-um-potenciometro.html>. Acesso em: 13/06/2018

<http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/8858-como-funciona-a-ponte-de-wheatstone-ins529>. Acesso em: 13/06/2018

<http://engenheirocaicara.com/ponte-de-wheatstone-e-amplificador-operacional/>. Acesso em: 13/06/2018